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	宜宾市翠屏区李庄镇高桥竹特色村二期建设项目-四合院建设工程空调供应单位采购清单

	序号
	设备材料名称
	规格型号
	单位
	
数量

	备注

	1
	直流变频多联机组（顶出风）国家新能效标识产品
	1.型号：根据各厂家进行填写                    2.制冷量：33.5KW
3.制热量：37.5KW
4.制冷功率：8.05KW
5.制热功率：8.35KW
	套
	1
	

	2
	直流变频多联机组（顶出风）国家新能效标识产品
	1.型号：根据各厂家进行填写    
2.制冷量：45.0KW
3.制热量：50.0KW
4.制冷功率：11.94KW
5.制热功率：11.95KW
	套
	1
	

	3
	直流变频多联机组（顶出风）国家新能效标识产品
	1.型号：根据各厂家进行填写    
2.制冷量：68.0KW
3.制热量：75.0KW
4.制冷功率：20.16KW
5.制热功率：21.35KW
	套
	1
	

	4
	多联室内机组（风管式室内机）直流电机
	1.型号：根据各厂家进行填写    
2.制冷量：8.00KW
3.制热量：9.00KW
4.额定功率：0.1KW
	台
	2
	

	5
	多联室内机组（风管式室内机）直流电机
	1.型号：根据各厂家进行填写    
2.制冷量：9.00KW
3.制热量：10.00KW
4.额定功率：0.11KW
	台
	2
	

	6
	多联室内机组（风管式室内机）直流电机
	1.型号：根据各厂家进行填写    
2.制冷量：11.20KW
3.制热量：12.50KW
4.额定功率：0.12KW
	台
	4
	

	7
	多联室内机组（风管式室内机）直流电机
	1.型号：根据各厂家进行填写    
2.制冷量：14.00KW
3.制热量：16.00KW
4.额定功率：0.17KW
	台
	5
	

	8
	大1.5P挂式空调
	1.型号：根据各厂家进行填写                 2.变频大1.5P二级能效
	台
	6
	

	9
	线控器
	
	个
	13
	


备注：                                                                          1.供应商报价构成包含但不限于全部货物（设备）和服务价格、安装及调试费、工程辅助材料及人工、材料和设备的运输及搬运费、装卸费、配件、培训、维护、保险费、税费等各项相关费用等。                                                          2.本项目采购清单内容所示产品规格、数量、技术参数、功能等仅为暂定采购要求，成交供应商在中选后须自行现场复核规格 、数量、技术参数、功能后形成最终清单并经采购人确认。采购人根据实际现场采购的数量据实增加或减少，并根据成交供应商对应的成交价格据实增加或减少最终结算款项。供应商须综合考虑由此产生的价格风险。                      3.结算以对方实际供货数量，双方对账确定为准。
4.供应商根据宜宾市翠屏区李庄镇高桥竹特色村二期建设项目-四合院建设工程空调供应单位采购清单进行明细报价，格式自拟。
